📖 Návod k použití: Mobilní ohřívač vody Carbest 50 mbar a  30mbar
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič je konstruován výhradně pro venkovní použití (OUTDOOR ONLY). Nikdy jej nepoužívejte uvnitř vozidel, stanů, karavanů nebo nevětraných budov. Voda z ohřívače je užitková, není určena jako pitná voda. 
1. Příprava a zapojení vody
1. Umístěte ohřívač vody na stabilní, rovný povrch nebo jej bezpečně zavěste pomocí integrovaného madla.
2. Do spodního konektoru pro přívod vody (Water Inlet) zacvakněte hadici od ponorného čerpadla pomocí rychlospojky.
3. Do konektoru pro odvod vody (Water Outlet) připojte sprchovou hadici se sprchovou hlavicí.
4. Ponořte 12V čerpadlo do čisté nádrže (kanystru) s vodou. 
2. Připojení plynu a napájení
1. Ujistěte se, že jsou všechny ovládací prvky na ohřívači vypnuté.
2. Připojte k ohřívači plynovou hadici s regulátorem tlaku 50 mbar a  30mbar . Druhý konec regulátoru pevně našroubujte na plynovou láhev.
3. Zkontrolujte těsnost všech spojů mýdlovou vodou (nesmí se tvořit bubliny).
4. Zapojte 12V napájecí kabel čerpadla do autozapalovače (zásuvka cigaretového zapalovače ve vašem voze či trakční baterii). 
3. Uvedení do provozu (Spuštění)
1. Pomalu otevřete ventil na plynové lahvi.
2. Vyklopte integrovaný vodovodní kohoutek na přístroji dopředu (tím se otevře průchod vody).
3. Na sprchové hlavici přepněte spínač do polohy ON (Spuštěno).
4. Čerpadlo začne čerpat vodu do systému. Jakmile jednotka detekuje stabilní průtok vody, automatické elektronické zapalování zapálí plynový hořák (uslyšíte cvakání a následné chytnutí plamene).
5. Přes kontrolní okénko na těle přístroje můžete vizuálně ověřit, že plamen hoří. 
4. Regulace teploty vody
· Teplotu vody ovlivňujete pomocí dvou otočných voličů: regulací výkonu plynu (množství tepla) a regulací průtoku vody.
· Pro teplejší vodu: Snižte průtok vody otočným knoflíkem (voda protéká pomaleji a déle se ohřívá) nebo zvyšte přívod plynu.
· Bezpečnostní pojistka: Přístroj automaticky vypne ohřev, pokud teplota vody dosáhne 50 °C, aby nedošlo k opaření. 
5. Ukončení provozu
1. Vypněte spínač na sprchové hlavici (poloha OFF). Čerpadlo přestane tlačit vodu, ohřívač detekuje zastavení průtoku a automaticky zhasne plynový hořák.
2. Zaklopte vodovodní kohoutek na přístroji zpět.
3. Vždy bezpečně uzavřete ventil přímo na plynové lahvi.
4. Odpojte 12V napájení ze zásuvky. 
❄️ Důležité pro zimní údržbu (Ochrana před mrazem)
Pokud hrozí teploty pod 0 °C, musíte z ohřívače zcela vypustit veškerou zbylou vodu pomocí vypouštěcího šroubu na spodní straně. Zbytková zmrzlá voda by roztrhla vnitřní výměník tepla, na což se nevztahuje záruka!


